Инсталиране на SCO

1. Преди инсталирането на операционната система

Запишете всички надписи от контролерите и периферията.
Снемете карта на адресите на паметта, В/И адреси и прекъсванията.
Измерете производителността на системата с QAPLUS или CHECKIT, за да
знаете приблизително колко ще трае зареждането.
Влезте в BIOS на контролерите и компютъра и изпълнете тестовете и съберете предоставяната информация.
Запишете изхода от BIOS на контролерите, при зареждане на MS-DOS.

2. След инсталацията на операционната система.

Модифицирайте файловете в каталога /etc/default
Променете AUTOBOOT и TIMEOUT в /etc/default/boot
Резервирайте потребител 200 и група 100. БД често ги използват.
Модифицирайте файловете в каталога /usr/lib/mkuser.
Създайте потребителите или ги прехвърлете с команда ap.
Запишете всички пароли.
Променете командния интерпретатор на root на ksh.
Настройте .profile
Заредете допълнителните shell процедури.

Конфигурирайте паралелния порт. Не пресвързвайте ядрото.
Конфигурирайте втория сериен порт. Не пресвързвайте ядрото.
Заредете Release Supplement, ако има такъв.
Конфигурирайте поддръжка на MS-DOS файлови системи.
Инсталирайте AHS, ако имате специален контролер.
Пресвържете ядрото.
Направете EBF. Изпробвайте ги.

Конфигурирайте мишката. Изпробвайте я.
Изпробвайте X средата.
Установете максималното разрешение, което допуска мониторът и видеоконтролерът.

Конфигурирайте мрежата TCP/IP. Опитайте достъп до други TCP/IP възли.
Конфигурирайте втория диск, ако има такъв.
Конфигурирайте CD-ROM диска и достъпа до CD-ROM файлова система.
Експортирайте и импортирайте файловите системи.
Конфигурирайте мрежата IPX. Влезте в NetWare сървъра.
Създайте монтажни точки /dospart /mnt /mnt1 /u /u1 /u2 /cdrom /usr/skunk и т.н.
Монтирайте всички достъпни файлови системи и ги размонтирайте.
Променете /etc/issue
Променете 'wait after login'.

Инсталирайте Development System.
Инсталирайте Merge.
Инсталирайте SCO Doctor.
Инсталирайте Arc/Serve.
Инсталирайте пакета за кирилизация.

Направете настройка на ядротоNBUF, NHBUF и др.
Намалете броя на мултиекраните на 5

Пуснете NIS
Пуснете електронната поща
Инсталирайте допълнителните лицензи.
Влезте в Licence Manager. Получете код и го изпратете за регистрация.

Пуснете sar.

Инсталирайте БД. Настройте ядрото както го изисква БД.
Инсталирайте Freeware продуктите.
Направете архивно копие. Проверете го и го съхранете.
Разпечатайте конфигурационните файлове на системата.

3. Преди инсталирането на нов контролер

Преминете всички възможни тестове:

Тестовете от ROM-BIOS на контролера.
Тестовете от дискетата на производителя.
Изпълнете всички достъпни диагностични програми и тестове в средата на MS-DOS.
Постигнете устойчива работа в по-леката средаMS-DOS.
Заредете Unix в еднопотребителски режим и отбележете съобщенията на
ядрото относно новия контролер.
Изпробвайте всички периферни устройства в еднопотребителски режим и чак
тогава преминете в многопотребителски.

 18.VI.97
 SS/SS